**코스길이**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **대회명** | | | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | | | | | | | | | | |
| **골프장명** | | | 가야 | | | | | | **지역** | | | 경남 | |
| **코스답사일** | | | 2025-02-28 | | | | | | **측정자** | | | 조정이 김승희 박영미 | |
| **대행사** | | | BRION 박어진 본부장 010-9062-1600 | | | | | | **코스관리팀** | | | 허 동 과장 010-2328-6129 | |
| **코스** | **홀** | **파** | | **그린** | | **미터** | | **야드** | | | **티잉구역** | | **비고** |
| **예선** | **본선** | **예선** | **본선** | **예선** | | **본선** |
| 신어 | 1 | 4 | | 우 | 우 | 360 | 360 | 394 | | 394 | 3rd | | 포어캐디 |
| 2 | 3 | | 우 | 우 | 159 | 159 | 174 | | 174 | 2nd | | P/A(red) |
| 3 | 5 | | 우 | 우 | 497 | 497 | 544 | | 544 | 1st | | 포어캐디 |
| 4 | 4 | | 우 | 우 | 354 | 354 | 387 | | 387 | 1st | |  |
| 5 | 4 | | 우 | 우 | 338 | 338 | 370 | | 370 | 1st | | 기상악화시 T/A 변경(320M/3rd) |
| 6 | 3 | | 우 | 우 | 168 | 168 | 184 | | 184 | 1st | | T/A 좌측 편으로 티마커 설치 |
| 7 | 4 | | 우 | 우 | 364 | 364 | 398 | | 398 | 1st | | 좌측언덕 물길 (P/A- 빨간말뚝) / 기상악화시 T/A변경(348M/2nd) |
| 8 | 4 | | 우 | 우 | 355 | 355 | 388 | | 388 | 2nd | | 좌측언덕 물길 (P/A- 빨간말뚝) / 기상악화시 티마커 앞으로 설치 |
| 9 | 5 | | 우 | 우 | 513 | 513 | 561 | | 561 | 1st | | 포어캐디 |
| **합계** | | | | | | **3,108** | **3,108** | **3,400** | | **3,400** |  | |  |
| 낙동 | 10 | 5 | | 우 | 우 | 515 | 515 | 563 | | 563 | 1st | | 그린우측 배수구 구멍폐쇄 P/A (red) / 포어캐디 |
| 11 | 4 | | 우 | 우 | 387 | 387 | 423 | | 423 | 1st | | 포어캐디 3곳(티, 세컨 좌, 우) |
| 12 | 4 | | 우 | 우 | 364 | 364 | 398 | | 398 | 2nd | | D/Z(카트도로) |
| 13 | 3 | | 우 | 우 | 145 | 145 | 159 | | 159 | 2nd rear | | (동판140M+5) |
| 14 | 4 | | 우 | 우 | 371 | 371 | 406 | | 406 | 2nd rear | | 기상악화시 티마커 앞으로 설치 |
| 15 | 4 | | 우 | 우 | 340 | 340 | 372 | | 372 | 1st | | 포어캐디 / 카트이동(15G→16T) |
| 16 | 5 | | 우 | 우 | 515 | 515 | 563 | | 563 | 1st rear | | 기상악화시 티마커 앞으로 설치 |
| 17 | 3 | | 우 | 우 | 162 | 162 | 177 | | 177 | 2nd | | P/A (red) / 포어캐디 / 기상악화시 티마커 앞으로 설치 |
| 18 | 4 | | 우 | 우 | 343 | 343 | 375 | | 375 | 2nd | |  |
| **합계** | | | | | | **3,142** | **3,142** | **3,436** | | **3,436** |  | |  |
| **총합** | | | | | | **6,250** | **6,250** | **6,836** | | **6,836** |  | |  |

### 잔디 조성

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | | **종류** | **예고** | **스피드** |
| 티잉구역 | | 켄터키 블루 중지 | 12mm ~ |  |
| 페어웨이 | | 중지 | 15mm ~ |  |
| A 러프 | |  | ~ |  |
| B 러프 | | 중지 | 25mm이상 ~ |  |
| 퍼팅 그린 | 그린 | 팬 크로스 | 3.0mm ~ | 3.4 |
| 에이프런 | 켄터키 블루 | 12mm ~ |  |
| 러프 | 중지 | 25mm이상 ~ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | | **특이사항** | **권장수치** | **비고** |
| 티잉구역 | |  |  | 중지 사용 홀(3,4,6번홀) 공식연습일전, 2R 종료 후 예초 (잔디생육상태에 따라 예초) |
| 페어웨이 | |  |  | 수요일 오후, 토요일 오후 예초 이슬제거(약품처리 또는 수작업) |
| A 러프 | |  |  |  |
| B 러프 | |  |  | 월요일 기준 |
| 퍼팅 그린 | 그린 |  | 3.4M (1R기준) | 매일 예초 |
| 에이프런 |  |  | 매일 예초 |
| 러프 |  |  |  |

### 특이사항

|  |
| --- |
| □ 요 청 사 항 □   \* 카트이동(1곳): 15G→16T  \* 포어캐디(9곳): 1H, 3H, 9H, 10H, 11H (3곳), 15H, 17H   \* 티잉구역  - 대회티잉구역의 보호  - 파3 티잉구역 보호: 공식연습일 시작 전에 기준점 전, 후로 3야드 지역 X자 모양 로프 및 그물 설치  - 티잉구역 보식지 대회전까지 집중관리요망 (예: 6번, 17번 홀)지면 평탄화 작업  - 5번, 7번, 8번, 14번, 16번 홀 티잉구역을 기상악화로 당기거나 변경할 경우를 대비하여 전반적인 관리   \* 일반구역(페어웨이+러프)  - 전 지역의 OB말뚝 제거(공식연습일 라운드 시작 전에 작업 완료)  - 일반 내장객이 사용하는 티잉구역 조정으로 랜딩지역 디봇 최소화  - 이슬제거(필요시 초반 4개 홀)  - 전 홀 랜딩지역 디봇 관리 철저히(대회 전날 최종 점검)~ (디봇관리 전문인력+ 골프장 직원)  - 페어웨이와 러프의 경계 구분을 명확히 처리  - 잔디 보식지 최소화 (랜딩지역 각별히 주의)  - 10번 홀 그린우측 배수구 구멍폐쇄  - 12번 홀 그린우측, 13번 홀 그린 뒤쪽에 드롭존 그릴 곳 바닥 평탄화 작업  - 랜딩지역 지렁이 배설물 제거  - 코스내 그물망 및 로프 제거   \* 그린  - 그린과 에이프런의 경계, 에이프런과 러프의 경계 명확하게 조성  (실질적으로 잔디생육상태에 따라 안 될 가능성 있음)  - 본 그린과 연습그린 예고, 스피드, 경도 동일하게 유지 및 연습그린에 홀 4~5개 뚫어서 조성  - 홀의 원통과 외경, 홀 깊이를 대회 규격에 맞게 세팅  - 전 홀(1H~18H) 우그린 사용  - 그린 경도 적정하게 유지-(0.350기준), 수분 조절-8~12%  - 그린에 일시적으로 고인물은 30분 이내면 배수가 원활함   \* 벙커  - 벙커 모래보충(년 2회 실시중) 및 경계턱 구분 명확히 조성 요망(특히, 그린근처 벙커)  - 벙커턱 잔디보식구역 대회전까지 집중관리  - 벙커 경사면 볼이 박히지 않도록 컴파운드 작업 또는 물다짐   \* 페널티구역  - 빨간 말뚝 40개(OUT-20개, IN-20개)  - 수역이 아닌 곳의 빨간 말뚝 제거(공식연습일전에 완료)  - 페널티구역라인 그릴 곳의 예초 및 언덕 물길입구 빨간 말뚝 설치   \* 악천후에 대비한 준비(스퀴지팀 충분히 확보, 배수 안 되는 벙커정비팀, 블루워팀 등)  \* 18번 홀 갤러리스탠드 및 VIP석 설치시 에이프런에서 최소 7yd 이상 간격 두고 설치할 것 |